Comment installer VAG 21.9.0 FRM sur le PC

Ce câble suggère de ne pas utiliser Internet. L'utilisation des logiciels officiels peut souvent être bloquée.

une. Désactivez les antivirus tels qu'AVG, McAfee, etc.

b. Désactiver Windows Defender

c. Bloquer les vcds sur le pare-feu (le pare-feu du PC n’est pas désactivé).

Guide d'installation:

1. Installez pas à pas VCDS-FRM-21.9.0-Installer.exe (si votre système est 64 bits, vous devez installer les versions 32 bits à 64 bits)

2. Si l'installation a réussi, n'exécutez pas le logiciel vcds version 21.9.0 et ne supprimez pas les raccourcis vers le VCDS version de bureau 21.9.0.

3. Copiez le programme de CD VCDSLoader.exe dans le dossier d'installation (C: Ross-Tech / VCDS) et créez le raccourci sur votre bureau.

4.Premier temps de brancher les câbles sur le PC, attendez quelques instants pour exécuter VCDSLoader.exe. Cliquez sur Options pour exécuter l'autotest, puis cliquez sur Enregistrer les données.

5. Désactivez tous les logiciels vcds, branchez votre voiture et exécutez VCDSLoader.exe à nouveau.

Remarque: Si vous devez débrancher votre antivirus, la version 21.9.0 est un logiciel original. Vous devrez utiliser VCDSLoader.exe pour ne pas simplement bloquer les câbles.